# 宿州市娄宋站直流屏及蓄电池采购安装项目

# 公开询价公告

宿州市淮水北调管理中心因工作需要欲询价宿州市娄宋站直流屏及蓄电池采购安装项目费用，欢迎具备条件的供应商报名参加，现将有关事项公告如下：

**一、项目基本情况**

项目名称：宿州市娄宋站直流屏及蓄电池采购安装项目

采购方式：公开询价

最高限价：50000.00元

采购需求：宿州市娄宋站旧直流屏拆除并更换一套220V/100AH新直流屏；具体采购清单详见后附件。

合同履行期限：20日

本项目不接受联合体。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为采购响应递交截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

窗体顶端

窗体底端

**三、报价截止时间及地点**

截止时间：2024年7月26日14点30分。

地点：宿州市淮水北调管理中心二楼会议室，报价人应于报价截止时间前将报价资料邮寄或送至指定地点。

**四、报价资料**

1、营业执照（复印件加盖单位公章）

2、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（格式自拟）

3、报价单（详见附件1）

4、声明函（详见附件2）

5、其他资料

注：报价资料应胶装装订一份，并在相应位置加盖公章及法定代表人签名或盖章（或代理人签名）。封装资料封面上须清楚写明项目名称、供应商全称。

**五、报价要求**

1、本项目报价为总价报价。

2、报价人的最终报价不得高于最高限价否则按废标处理。

3、投标总报价应包括投标产品以及其产生的采购、运输、人工、安装、售后（质保期1年）、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

**六、开启**

时间：2024年7月26日14点30分（北京时间）

地点：宿州市淮水北调管理中心二楼会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的报价资料，采购人不予接受。

**七、成交方式**

采用公开征集、择优选取的方式，从符合条件的报名单位中，按得分由高到低选取1名成交人，得分相同时，按报价由低到高顺序选取；得分且报价相同并列的，抽签决定最终中选者。评分办法详见《附件》。

**八、付款方式：**

合同签订后支付至合同价款的70%，项目验收合格后一次性付清剩余全部合同价款。

**九、联系方式**

名 称：宿州市淮水北调管理中心

地址：宿州市埇桥区灰古镇二徐路宿州闸闸管所院内

联系方式：0557-3065169

2024年7月23日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **宿州娄宋站100AH/220V直流屏更换清单** | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **规格及技术要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **1** | **直流屏** |  |  |  |  |
| 1.1 | 柜体 | 2260\*800\*600 ；1面充馈电柜，1面电池柜，前豪华钢化玻璃门，后双开（颜色待定） | 面 | 2 |  |
| 1.2 | 整流模块 | 输入AC380V，输出30A智能风冷模块，(N+1冗余) | 台 | 3 |  |
| 1.3 | 微机监控模块 | 7寸真彩触摸屏液晶汉显，具备RS485远程通讯，自带支路绝缘检测，带20路以上遥信、带电池温度补偿和自动活化功能 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 降压硅链 | 自动降压硅链，内置于监控 | 台 | 1 |  |
| 1.5 | 免维护铅酸蓄电池 | 100AH/12V ；免维护铅酸蓄电池 | 只 | 18 |  |
| 1.6 | 双电源 | 4P/D63A | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 交流输入开关 | 3P/D32A | 只 | 2 |  |
| 1.8 | 控母输出开关 | 2P /DC250V 16A+SD跳闸接点 | 只 | 5 |  |
| 1.9 | 合母输出开关 | 2P/DC250V 32A+SD跳闸接点 | 只 | 5 |  |
| 1.10 | 电池开关 | 2P/DC250V 63A | 只 | 1 |  |
| 1.11 | 信号灯 | 220V 红色 | 只 | 13 |  |
| 1.12 | 浪涌保护器 | C40/4P | 只 | 1 |  |
| 1.13 | 熔断器 | NT00-100A | 只 | 2 |  |
| 1.14 | 分流器 | 100A/75mV | 只 | 2 |  |
| 1.15 | 电压表 | 300VDC | 只 | 2 |  |
| 1.16 | 电流表 | 50A；+-50A | 只 | 2 |  |
| 1.17 | 其它辅件 | 独立PE和N排，端子，线材，电池连接线。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 旧直流屏拆除 | 2台柜体及电池拆除，含进、出电缆拆除并标识。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 新直流屏安装、调试、投运 | 含直流屏及电池安装、进出线接线、电池安装、调试投运及现场使用培训 | 套 | 1 |  |
| 4 | 总计(元） |  |  |  |  |

**报价函（附件1）：**

**报价函**

**宿州市淮水北调管理中心**：

我公司在收到贵单位发出的公开询价资料后，经研究，对贵单位采购项目做如下报价：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **宿州娄宋站100AH/220V直流屏更换清单** | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **规格及技术要求** | **单位** | **数量** | **品牌** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| **1** | **直流屏** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 柜体 | 2260\*800\*600 ；1面充馈电柜，1面电池柜，前豪华钢化玻璃门，后双开（颜色待定） | 面 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 整流模块 | 输入AC380V，输出30A智能风冷模块，(N+1冗余) | 台 | 3 |  |  |  |
| 1.3 | 微机监控模块 | 7寸真彩触摸屏液晶汉显，具备RS485远程通讯，自带支路绝缘检测，带20路以上遥信、带电池温度补偿和自动活化功能 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 降压硅链 | 自动降压硅链，内置于监控 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 免维护铅酸蓄电池 | 100AH/12V ；免维护铅酸蓄电池 | 只 | 18 |  |  |  |
| 1.6 | 双电源 | 4P/D63A | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 交流输入开关 | 3P/D32A | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.8 | 控母输出开关 | 2P /DC250V 16A+SD跳闸接点 | 只 | 5 |  |  |  |
| 1.9 | 合母输出开关 | 2P/DC250V 32A+SD跳闸接点 | 只 | 5 |  |  |  |
| 1.10 | 电池开关 | 2P/DC250V 63A | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.11 | 信号灯 | 220V 红色 | 只 | 13 |  |  |  |
| 1.12 | 浪涌保护器 | C40/4P | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.13 | 熔断器 | NT00-100A | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.14 | 分流器 | 100A/75mV | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.15 | 电压表 | 300VDC | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.16 | 电流表 | 50A；+-50A | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.17 | 其它辅件 | 独立PE和N排，端子，线材，电池连接线。 | 套 | 1 |  |  |  |
| **2** | **旧直流屏拆除** | 2台柜体及电池拆除，含进、出电缆拆除并标识。 | 套 | 1 |  |  |  |
| **3** | **新直流屏安装、调试、投运** | 含直流屏及电池安装、进出线接线、电池安装、调试投运及现场使用培训 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

**注：投标总报价应包括投标产品以及其产生的采购、运输、人工、安装、售后（质保期1年）、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。**

报价单位名称： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**声明函（附件2）：**

**声明函**

«政府采购法»第二十二条规定声明函

根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）的规定，本公司郑重声明,本公司同时满足以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本公司参加本项目采购活动由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价单位盖章：

日期：

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价单位盖章：

日期：

无不良信用记录声明函

本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照询价函规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

报价单位盖章：

日期：

**评分办法（附件3）**

**评 分 办 法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 | 备注 |
| 技术分 | 技术服务水平  （36分） | 一、实施计划（20分）  磋商小组根据供应商针对本项目所提供的实施计划方案进行综合评分。  （1）方案内容：方案详细、措施完善，具有针对性和可行性的，得10分；方案内容基本完善，措施具有一定的可行性的，得6分；方案内容和措施有待完善细节的，得3分；差或未提供相关内容的不得分。  （2）维修养护实施计划：计划安排合理、及时，内容详细具有科学性的，得 10 分；计划安排较合理、较及时，内容较为详细具有一定的科学性的，得6 分；计划安排有待提高合理性和及时性，内容有待完善细节的，得3 分；差或未提供相关内容的不得分。  二、紧急服务响应方案及应急预案（10分）  磋商小组根据供应商针对本项目所提供的紧急服务响应方案和应急预案进行综合评分：  方案内容详细，贴切实际，科学合理，响应和应急措施全面，切实可行的，得10 分；方案内容基本完整，与实际情况基本贴切，响应和应急措施具有一定可行性的，得 6分；方案有待完善细节，响应和应急措施有待完善的，得 3分；差或未提供相关内容的不得分。  三、售后服务方案（6分）  对比各供应商的标后服务情况、后续服务承诺、保障措施、本地化服务等指标进行综合评价。  承诺完善，措施操作性强的，得 6 分；承诺较完善，操作性较强的，得 4 分；承诺较差，操作性较差的，得 2 分；差或未提供相关内容的不得分。 |  |
| 履约能力  （24分） | 一、企业业绩：（15分）  投标供应商2021年1月1日至今（以签订合同日期为准），供应商每具有一个类似供货业绩的得5分，本项满分15分。  注：提供合同协议书扫描件并加盖公章，未提供不得分。  二、供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列认证：（9分）  （1）质量管理体系认证证书；  （2）职业健康安全管理体系认证证书；  （3）环境管理体系认证证书。  每提供一个证书得 3 分，满分 9 分。  注：响应文件中提供证书扫描件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。 |  |
| 商务分 | 40分 | 价格标经评审满足本文件要求且在预算范围内的申请人的报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他申请人的价格分统一按照下列公式计算：  报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 价格分分值（取小数点后两位）。 |  |